{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工作表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工作表","index":0,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,0,33,5],[34,0,34,1],[34,2,34,4],[35,0,36,0],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量明细表","","","","",""]
["项目名称： S1、N1采区水淹地复垦项目","","","","",""]
["顺序号","单项名称","","单位","工程量","备注"]
["","（2）","","（3）","（4）"]
[1,"配套复垦工程","","",""]
[2,"生产道路工程","","",""]
["","路床碾压","","1000m2",10.285]
["","推土机推土(一、二类土) 推土距离40～50m[推土机 功率74kw]","","100m3",66.817]
["","换砂砾石路面 机械铺筑路面 厚度10cm(实际厚度:20cm) \u007f","","1000m2",8.943]
["","砂砾石路面 机械铺筑路面 每增减1cm(实际增减:10cm) \u007f单价*10","","1000m2",8.943]
[3,"灌溉工程","","",""]
[4,"井房","","",""]
["","挖掘机挖土(一、二类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]","","100m3",0.9]
["","换井房[彩钢复合板]","","100m2",0.54]
[5,"更换水泵","","",""]
["","井用潜水泵(100mm) 井深＞100m","","台",6]
["","水表（公称直径15～40mm）","","10套",0.6]
["","压力(真空)表","","10套",0.6]
["","换排气阀","","10个",0.6]
["","换仪表截止阀","","10个",0.6]
[6,"管灌工程","","",""]
["","小型挖掘机挖沟渠土方 一、二类土","","100m3",45.864]
["","建筑物土方回填 松填不夯实","","100m3",43.591]
["","换PE管道φ110（0.6MPa）","","100m",91.729]
["","换PE三通 φ110（0.6MPa）","","10个",3.9]
["","换PE弯头φ110（0.6MPa）","","10个",0.8]
["","换铸铁管件安装（胶圈接口）|直径100～150mm以内出水口","","10个",12.4]
["","换闸墩（整墩） 墩厚0.8m以下[0.4m3搅拌机拌制混凝土,双胶轮车混凝土 运距40～50m]","","100m3",0.109]
["","0.4m3搅拌机拌制混凝土","","100m3",0.109]
["","双胶轮车运小型预制混凝土构件 运距50m","","100m3",0.109]
["","出水口保护装置（C20成品购买安装）","","个",124]
[7,"阀门井","","",""]
["","人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m","","100m3",0.182,""]
["工程施工费预算表","","","","",""]
["项目名称： S1、N1采区水淹地复垦项目","","","","",""]
["顺序号","单项名称","","单位","工程量","备注"]
["","（2）","","（3）","（4）"]
["","建筑物土方回填 机械夯填","","100m3",0.043]
["","换预制地沟盖板","","100m3",0.007]
["","其他人力钢筋制安","","t",0.117]
["","换闸墩（整墩） 墩厚0.8m以下[0.4m3搅拌机拌制混凝土,双胶轮车混凝土 运距40～50m]","","100m3",0.011]
["","0.4m3搅拌机拌制混凝土","","100m3",0.011]
["","双胶轮车运小型预制混凝土构件 运距50m","","100m3",0.011]
["","换 浆砌砖(墙)","","100m3",0.069]
["","换铸铁管件安装（胶圈接口）|直径100～150mm以内","","10个",0.6]
[8,"泄水井","","",""]
["","人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m","","100m3",0.378]
["","建筑物土方回填 机械夯填","","100m3",0.121]
["","换预制地沟盖板","","100m3",0.011]
["","其他人力钢筋制安","","t",0.175]
["","粗砂垫层","","100m3",0.005]
["","换 浆砌砖(墙)","","100m3",0.13]
["","换铸铁管件安装（胶圈接口）|直径100～150mm以内","","10个",0.9]
["","换PE弯头φ110（0.6MPa）","","10个",0.9]
[9,"拆除废弃灌溉渠道","","",""]
["","人工拆除无钢筋混凝土","","100m3",0.515]
["","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["",null,"","",""]