{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":93,"n_cols":9,"rows_kept":93,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,1],[1,2,1,4],[1,5,1,8],[2,2,2,4],[2,5,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[13,0,13,1],[28,0,28,1],[43,0,43,1],[78,0,78,1],[92,0,92,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称： 1#楼"]
[]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中\n暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"010606008001","钢梯","部位：电梯机房\n做法： 1、清理金属面除\n锈\n2、防锈漆或红丹一遍\n\n3、刮腻子、磨光\n4、调和漆两遍\n6、具体详见签证做法","t",0.249]
[2,"010606008002","钢梯","部位：物业部\n做法： 1、清理金属面除\n锈\n2、防锈漆或红丹一遍\n\n3、刮腻子、磨光\n4、调和漆两遍\n6、具体详见签证做法","t",0.25]
[3,"01B005","电梯防护","1.部位:轿厢四壁、地板\n和天花板\n2.塑料膜满粘；\n3.20mm厚的多层板（中\n间含加厚珍珠棉）固定","m2",39.36]
[4,"011407002001","天棚喷刷涂料","1、部位： 一层大厅天棚\n涂料；\n2、基层清理；\n3、腻子2遍、乳胶漆2遍\n;\n4、清理。","m2",61]
[5,"011302002001","格栅吊顶","部位： 一层大厅天棚\n1、材质：铝方通吊顶；\n2、轻钢龙骨、铝方通格\n栅；\n3、安装矩形吸顶灯；\n4、清理","m2",61]
[6,"01B006","墙地砖美缝","1.部位:一层大厅墙地砖\n部位\n2.真瓷胶美缝剂；\n3.依据规范施工；\n4.清理","m2",176]
[null,null,"措施项目"]
["工程名称： 2#楼"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"010606008001","钢梯","部位：电梯机房\n做法： 1、清理金属面除\n锈\n2、防锈漆或红丹一遍\n\n3、刮腻子、磨光\n4、调和漆两遍\n6、具体详见签证做法","t",0.249]
[2,"01B005","电梯防护","1.部位:轿厢四壁、地板\n和天花板\n2.塑料膜满粘；\n3.20mm厚的多层板（中\n间含加厚珍珠棉）固定","m2",39.36]
[3,"011407002001","天棚喷刷涂料","1、部位： 一层大厅天棚\n涂料；\n2、基层清理；\n3、腻子2遍、乳胶漆2遍\n;\n4、清理。","m2",61]
[4,"011302002001","格栅吊顶","部位： 一层大厅天棚\n1、材质：铝方通吊顶；\n2、轻钢龙骨、铝方通格\n栅；\n3、安装矩形吸顶灯；\n4、清理","m2",61]
[5,"01B006","墙地砖美缝","1.部位:一层大厅墙地砖\n部位\n2.真瓷胶美缝剂；\n3.依据规范施工；\n4.清理","m2",176]
[null,null,"措施项目"]
{"$rows_empty":7}
["工程名称： 3#楼"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"010606008001","钢梯","部位：电梯机房\n做法： 1、清理金属面除\n锈\n2、防锈漆或红丹一遍\n\n3、刮腻子、磨光\n4、调和漆两遍\n6、具体详见签证做法","t",0.249]
[2,"01B005","电梯防护","1.部位:轿厢四壁、地板\n和天花板\n2.塑料膜满粘；\n3.20mm厚的多层板（中\n间含加厚珍珠棉）固定","m2",39.36]
[3,"011407002001","天棚喷刷涂料","1、部位： 一层大厅天棚\n涂料；\n2、基层清理；\n3、腻子2遍、乳胶漆2遍\n;\n4、清理。","m2",61]
[4,"011302002001","格栅吊顶","部位： 一层大厅天棚\n1、材质：铝方通吊顶；\n2、轻钢龙骨、铝方通格\n栅；\n3、安装矩形吸顶灯；\n4、清理","m2",61]
[5,"01B006","墙地砖美缝","1.部位:一层大厅墙地砖\n部位\n2.真瓷胶美缝剂；\n3.依据规范施工；\n4.清理","m2",176]
[null,null,"措施项目"]
{"$rows_empty":7}
["工程名称： 4#楼"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"010606008001","钢梯","部位：电梯机房、门卫室\n做法： 1、清理金属面除\n锈\n2、防锈漆或红丹一遍\n\n3、刮腻子、磨光\n4、调和漆两遍\n6、具体详见签证做法","t",1.367]
[2,"01B005","电梯防护","1.部位:轿厢四壁、地板\n和天花板\n2.塑料膜满粘；\n3.20mm厚的多层板（中\n间含加厚珍珠棉）固定","m2",39.36]
[3,"011407002001","天棚喷刷涂料","1、部位： 一层大厅天棚\n涂料；\n2、基层清理；\n3、腻子2遍、乳胶漆2遍\n;\n4、清理。","m2",36]
[4,"011302002001","格栅吊顶","部位： 一层大厅天棚\n1、材质：铝方通吊顶；\n2、轻钢龙骨、铝方通格\n栅；\n3、安装矩形吸顶灯；\n4、清理","m2",36]
[5,"01B007","墙地砖美缝","1.部位:一层大厅墙地砖\n部位\n2.真瓷胶美缝剂；\n3.依据规范施工；\n4.清理","m2",220]
[6,"011302002002","格栅吊顶","部位：门卫室天棚\n1、材质：矿棉吸音板吊\n顶；\n2、轻钢龙骨；\n3、安装矩形吸顶灯；\n4、清理","m2",32]
[7,"011104004001","防静电活动地板","部位：门卫室地面\n1、防静电地板（钢制）\n600*600；\n2、基层清理、防潮处理\n、安装地板；\n3、清理","m2",16]
[8,"011407001001","墙面喷刷涂料","部位：门卫室墙面； 1、\n墙面清理； 2、腻子2遍\n,乳胶漆2遍","m2",126]
[null,null,"措施项目"]
{"$rows_empty":24}
["工程名称： 5#楼"]
[1,"010606008001","钢梯","部位：电梯机房、水箱间\n做法： 1、清理金属面除\n锈\n2、防锈漆或红丹一遍\n\n3、刮腻子、磨光\n4、调和漆两遍\n6、具体详见签证做法","t",1.129]
[2,"01B005","电梯防护","1.部位:轿厢四壁、地板\n和天花板\n2.塑料膜满粘；\n3.20mm厚的多层板（中\n间含加厚珍珠棉）固定","m2",39.36]
[3,"011407002001","天棚喷刷涂料","1、部位： 一层大厅天棚\n涂料；\n2、基层清理；\n3、腻子2遍、乳胶漆2遍\n;\n4、清理。","m2",35]
[4,"011302002001","格栅吊顶","部位： 一层大厅天棚\n1、材质：铝方通吊顶；\n2、轻钢龙骨、铝方通格\n栅；\n3、安装矩形吸顶灯；\n4、清理","m2",35]
[5,"01B007","墙地砖美缝","1.部位:一层大厅墙地砖\n部位\n2.真瓷胶美缝剂；\n3.依据规范施工；\n4.清理","m2",195]
[null,null,"措施项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"本页小计"]
[{"$nulls":3},"合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费 ” 。                                                                 \n\n                                                                                                                表— 08"]