{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量","","",""]
["项目名称： 古城煤矿N1303工作面采煤沉陷区综合治理及土地复垦项目","","",""]
["序号","单项名称","单位","工程量"]
["","耕地整治工程","",""]
[1,"表土剥离（剥离厚度30cm）","100m3",3748.83]
[2,"推土机推土(一、二类土) 推土距离10~20m","100m3",366.23]
[3,"推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m","100m3",549.65]
[4,"推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m","100m3",236.99]
[5,"推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m","100m3",298.15]
[6,"推土机推土(一、二类土) 推土距离50~60m","100m3",94.22]
[7,"推土机推土(一、二类土) 推土距离60~70m","100m3",162.18]
[8,"推土机推土(一、二类土) 推土距离70~80m","100m3",2647.06]
[9,"表土回覆","100m3",3748.83]
[10,"田埂修筑","100m3",67.68]
[11,"田埂修筑","100m3",35.94]
[12,"土地翻耕 一、二类土","公顷",124.961]
[13,"施撒有机肥（每亩300kg)","hm2",124.961]