{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量","index":0,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量","","",""]
["项目名称： 古城煤矿N1303工作面采煤沉陷区综合治理及土地复垦项目","","",""]
["序号","单项名称","单位","工程量"]
["","道路修复工程","",""]
["","田间路整修","",""]
[1,"路床(槽)压实 路床碾压","1000m2",5.694]
[2,"碎石路基 厚度10cm","1000m2",5.171]
[3,"水泥混凝土 厚度(cm) 15cm","1000m2",4.91]
["","生产路修整","",""]
[4,"路床(槽)压实 路床碾压","1000m2",14.577]
[5,"砂砾石路面 机械铺筑 压实厚度 10cm \u007f实际厚度(cm):20","1000m2",11.949]