{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工作表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工作表","index":0,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,0,38,4],[39,0,39,1],[39,2,39,4],[40,0,41,0],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量表","","","",""]
["项目名称： 高河煤矿采煤沉陷区 E1302 工作面郝家庄镇小宋村综合治理项目","","","",""]
["顺序号","单项名称","","单位","工程量"]
["","（2）","","（3）","（4）"]
[1,"水源工程","","",""]
[2,"智能井房","","",""]
["","土方开挖","","100m3",0.03]
["","回填夯实","","100m3",0.01]
["","砂砾石垫层","","100m3",0.01]
["","混凝土C25基座","","100m3",0.02]
["","智能井房安装","","台",3]
["","智能井房0.85*0.85*1.5(含变频柜，智能控制器，计量装置）","","套",3]
[3,"输水工程","","",""]
[4,"管网","","",""]
["","土方开挖","","100m3",22]
["","土方夯填","","100m3",15.4]
["","土方松填","","100m3",6.6]
["","PE管道安装|直径90mm以内","","100m",27.5]
["","铸铁给水栓安装|直径150mm以内","","10个",5.5]
["","PE三通安装|直径90mm以内","","10个",1.2]
["","PE弯头安装|直径90mm以内","","10个",1.1]
["","闸阀安装(胶圈接口) 直径150mm以内","","10个",0.7]
["","给水栓保护装置含安装","","个",55]
["","镇墩C20","","100m3",0.02]
[5,"阀门井","","",""]
["","机械开挖","","100m3",0.17]
["","回填夯实","","100m3",0.02]
["","原土夯实","","100m2",0.08]
["","浆砌砖","","100m3",0.09]
["","其他人力钢筋制安","","t",0.08]
["","C25支座和垫层","","100m3",0.0025]
["","井座和井盖C25","","100m3",0.0027]
["","钢爬梯","","t",0.07]
[6,"泄水井","","",""]
["","机械开挖","","100m3",0.17]
["","回填夯实","","100m3",0.02]
["","原土夯实","","100m2",0.08]
["","浆砌砖","","100m3",0.09]
["工程量表","","","",""]
["项目名称： 高河煤矿采煤沉陷区 E1302 工作面郝家庄镇小宋村综合治理项目","","","",""]
["顺序号","单项名称","","单位","工程量"]
["","（2）","","（3）","（4）"]
["","","","",""]
["","其他人力钢筋制安","","t",0.08]
["","C25支座和垫层","","100m3",0.0025]
["","井座和井盖C25","","100m3",0.0027]
["","小型金属结构构件","","t",0.07]
["","PE管件泄水阀 φ125mm","","10个",0.3]
[7,"输配电工程","","",""]
[8,"S11-50/10/0.4铜芯","","",""]
["","杆上变压器 容量50KVA","","台",1]
["","变压器SII-50/10/0.4铜芯","","台",1]
["","电力变压器系统 10KV容量100KVA以下","","台.系统",1]
["","10～20KV电流互感器(电流2000A)","","台",1]
["","互感器","","个",1]
["","钢管接地极制作安装(根)","","根",1]
["","隔离开关(10KV 600A)","","个/组",1]
["","隔离开关","","个",1]
["","避雷器(10KV)","","个/组",1]
["","避雷器","","个",1]
["","动力配电箱","","台",1]
["","综合配电柜","","个",1]
[9,"低压线","","",""]
["","小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土","","100m3",2.34]
["","建筑物土方回填 机械夯填","","100m3",2.34]
["","地埋电缆敷设 截面积≤35mm2","","100m",5.2]
[10,"田间道路工程","","",""]
["","路基平整 \u007f推土机推松土时 单价*0.8","","100m3",6.58]
["","路床压实","","1000m2",2.8]
["","砂砾石路面 机械铺筑 压实厚度 10cm \u007f实际厚度(cm):20","","1000m2",2.63]
["","豆粒石2cm","","1000m2",2.47]
["",null,"","",""]